РЕКОМЕНДАЦИИ

при использовании газовых баллонов

* использовать только новые или прошедшие соответствующую

своевременную проверку газовые баллоны;

* осуществлять заправку баллонов только в специализированных пунктах, где есть оборудование, обеспечивающее нормативную точность взвешивания;
* не допускать хранение газовых баллонов в жилых домах, квартирах, а также в непосредственной близости к нагревательным приборам.
* не оставлять без присмотра включенные газовые приборы;
* не допускать к газовым приборам несовершеннолетних детей и лиц, не знающих правил обращения с этими приборами;
* содержать в чистоте и исправности газовые приборы, при этом все ремонтные работы доверять только работниками газового хозяйства.

При запахе газа в квартире:

* отключите газ, откройте окна;
* выведите всех из квартиры;
* обесточьте квартиру;
* выдерните телефонный шнур из розетки;
* закройте за собой дверь, вызовите аварийную газовую службу по телефону 04 или пожарных-спасателей по номерам «01» или «112» (с мобильного);
* дождитесь службы экстренного реагирования на улице.

В соответствии с

Правилами противопожарного режима в Российской Федерации

(утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390):

На объектах запрещается:

а) хранить и применять на чердаках, в подвалах и цокольных этажах легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, порох, взрывчатые вещества, пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами, товары в аэрозольной упаковке, целлулоид и другие пожаровзрывоопасные вещества и материалы, кроме случаев, предусмотренных иными нормативными документами по пожарной безопасности;

Здания для проживания людей

* В квартирах, жилых комнатах общежитий и номерах гостиниц запрещается устраивать производственные и складские помещения для применения и хранения взрывоопасных, пожаровзрывоопасных и пожароопасных веществ и материалов, изменять их функциональное назначение, в том числе при сдаче в аренду, за исключением' случаев, предусмотренных нормативными правовыми актами и нормативными документами по пожарной безопасности.
* Запрещается хранение баллонов с горючими газами в индивидуальных жилых домах, квартирах и жилых комнатах, а также на кухнях, путях эвакуации, лестничных клетках, в цокольных этажах, в подвальных и чердачных помещениях, на балконах и лоджиях.
* Газовые баллоны для бытовых газовых приборов (в том числе кухонных плит, водогрейных котлов, газовых колонок), за исключением 1 баллона объемом не более 5 литров, подключенного к газовой плите заводского изготовления, располагаются вне зданий в пристройках (шкафах или под кожухами, закрывающими верхнюю часть баллонов и редуктор) из негорючих материалов у глухого простенка стены на расстоянии не менее 5 метров от входов в здание, цокольные и подвальные этажи.
* Пристройки и шкафы для газовых баллонов должны запираться на замок и иметь жалюзи для проветривания, а также предупреждающие надписи "Огнеопасно. Газ".
* У входа в индивидуальные жилые дома, а также в помещения зданий и сооружений, в которых применяются газовые баллоны, размещается предупреждающий знак пожарной безопасности с надписью "Огнеопасно. Баллоны с газом".
* При использовании бытовых газовых приборов запрещается:

а) эксплуатация бытовых газовых приборов при утечке газа;

б) присоединение деталей газовой арматуры с помощью искрообразующего инструмента;

в) проверка герметичности соединений с помощью источников открытого пламени, в том числе спичек, зажигалок, свечей.